**Осторожно, сосульки!**

**Образование сосулек на крышах**

По мере того как вода продолжает стекать вниз по ледяной оболочке, часть ее замерзает, и народившаяся сосулька начинает расширяться. Остальная вода присоединяется к свисающей капле. Постепенное замерзание воды по краям капли приводит к *расширению сосульки*. Если капля становится слишком большой (более 5 мм в диаметре), она падает, однако вскоре талая вода образует новую каплю. Пока существует приток талой воды, **сосулька расширяется** и удлиняется. Кончик же сосульки, диаметр которого определяется размером свисающей капли, остается узким.

Всем известно, что лед образуется из воды при температуре меньше 0°С. На образование льда на крыше влияют следующие основные факторы (в порядке значимости):

* крутизна склона крыши и ее шероховатость. Если угол склона крыши (в зависимости от ее шероховатости) более 40°–60°, то при снегопаде снежный покров на крыше не образуется, соответственно, вероятность **появления сосулек** на краю крыши в течение зимнего сезона очень мала;
* важным фактором, влияющим на объемы образования льда зимой на крыше, является утепление крыши и [вентиляция](http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW*Hq6*o6wqARESA10o4dxlmeqiOakMpvXNCswPtt2UvCB*IecJmMdgUPGmdPs4uys*bWS4RrXKugTkFpV3tORxCXGXXDkQEC8AB0PrFUKeOas-1Oy*Pv1i6lG9xq*EXQ6ci2bJfTGUUmk6G0NaiGX8JH7bsil4v6c78vZeJofQCr3G7-6FanvB55a*CAKTJ-BSkPJARgNr9dubdipqb67xgjQ366xW9zbsioZ3qxICHOv5ndPXXAtZTX5t4QpW2jCc9kg-1PvVbU5v9cKTcRTDB6OYI0OjaOQikH979iZAd9Dm1aV5hXAfKO5ixm6VnufUZ0q6xlyuEgcMO9Fc2dXoW4zwXfkvQvwK9gMfx-fTotZ5XJtGcFJdJwxZt3AsgBupDgL0RIamJdGZVAQSekfYXJg-ObBcbTIsbj7qyKyRGHnKZFabGGdqsiUI-O0vBr7iaeL2xWT49Ilz2RXcHg*cY&eurl%5B%5D=gDcLW8XExcQIrNoJWPgSF*qT76IIhhNmqabjisE6u6kCnx9M) подкровельного пространства. Причем, количество растаявшего снега напрямую зависит от теплоизоляции крыши: чем она лучше, тем меньше растает снега.

**Меры безопасности при падении сосулек с крыш**

* Прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;
* не стойте под карнизами зданий, на которых **образовались сосульки**;
* по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;
* при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.

**Защита карниза здания от образования сосулек**

* Утепление чердачного помещения здания;
* угол наклона крыш при строительстве должен быть не менее 40°–60°;
* постоянное очищение **карниза здания** от образовавшейся наледи.